	//Prescaler = 60 Period = 200 Freq  = 14 Khz
	//Prescaler = 40 Period = 200 Freq  = 21 Khz
	//Prescaler = 30 Period = 200 Freq  = 28 Khz
	//Prescaler = 25 Period = 200 Freq  = 33.5 Khz
	//Prescaler = 20 Period = 200 Freq  = 42 Khz
	//Prescaler = 16 Period = 200 Freq  = 52 Khz
	//Prescaler = 14 Period = 200 Freq  = 60 Khz
	//Prescaler = 11 Period = 200 Freq  = 70 Khz
	//Prescaler = 11 Period = 200 Freq  = 76 Khz
	//Prescaler = 10 Period = 200 Freq  = 83 Khz
	//Prescaler = 9 Period = 200 Freq  = 93 Khz
	//Prescaler = 8 Period = 200 Freq  = 105 Khz
	//Prescaler = 7 Period = 200 Freq  = 120 Khz
	//Prescaler = 6 Period = 200 Freq  = 140 Khz